<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFN-32">
<description>&lt;h3&gt;QFN 32-Pin package w/ Thermal Pad&lt;/h3&gt;
&lt;b&gt;***Unproven***&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;B&gt;Applicable Parts:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TLC5940&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FT232R">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OSCI" direction="in"/>
<pin name="OSCO" direction="out"/>
<pin name="DSR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DCD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="3V3OUT" direction="out"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="GND7" direction="pwr"/>
<pin name="GND18" direction="pwr"/>
<pin name="GND21" direction="pwr"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="TXLED" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXLED" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RTS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CTS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DTR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PWREN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDEN" direction="in"/>
<pin name="SLEEP" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="FT232RQ">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OSCI" direction="in"/>
<pin name="OSCO" direction="out"/>
<pin name="DSR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DCD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="3V3OUT" direction="out"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@17" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="TXLED" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RXLED" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RTS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CTS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DTR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PWREN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXDEN" direction="in"/>
<pin name="SLEEP" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="FT232R-BASIC">
<pin name="3V3OUT" direction="out"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="TXLED" function="dot"/>
<pin name="RXLED" function="dot"/>
<pin name="RTS" function="dot"/>
<pin name="CTS" function="dot"/>
<pin name="DTR" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FT232R" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT232RQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="Q" package="QFN-32">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L" package="SSOP28DB">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT232RL" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;USB UART&lt;/b&gt;
FT232RL 4&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; Generation USB UART (USB &amp;lt;-&amp;gt; Serial) Controller. &lt;br&gt;
Spark Fun Electronics SKU : COM-00650&lt;br&gt;
Production SKU IC-00870</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT232R"/>
</gates>
<devices>
<device name="SSOP" package="SSOP28DB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCI" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCO" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXLED" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SLEEP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDEN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLED" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="IC-00870"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT232RQ">
<description>USB to USART. Non-stock item, unproven FP for this part.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT232RQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN-32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCI" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCO" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXLED" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SLEEP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDEN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLED" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT232RL-BASIC" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;USB UART&lt;/b&gt;
This is the simplified version of the FT232RL unit. Only what you need, nothing you don't. Spark Fun Electronics SKU : COM-00650</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT232R-BASIC"/>
</gates>
<devices>
<device name="SSOP" package="SSOP28DB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXLED" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLED" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="IC-00870"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
