<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1812">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PC0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PC0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PC0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PC1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PC1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PC1812">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CAP">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CAP_ADJ">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CAP_POL">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CAP" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="0402" package="C0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="C0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="C0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206" package="C1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1210" package="C1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1812" package="C1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAP_POL" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAP_POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="0402" package="PC0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="PC0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="PC0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206" package="PC1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1210" package="PC1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1812" package="PC1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAP_ADJ" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAP_ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
