<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SSOP28_FT232R">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FT232R">
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="RESET#" direction="in"/>
<pin name="OSCI" direction="in"/>
<pin name="OSCO" direction="in"/>
<pin name="3.3VOUT" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="RTS#" direction="out"/>
<pin name="CTS#" direction="in"/>
<pin name="DTR#" direction="out"/>
<pin name="DSR#" direction="in"/>
<pin name="DCD#" direction="in"/>
<pin name="RI#" direction="in"/>
<pin name="CBUS0-TXLED3"/>
<pin name="CBUS1-RXLED#"/>
<pin name="CBUS2-TXDEN"/>
<pin name="CBUS3-PWREN"/>
<pin name="CBUS4-SLEEP#"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FT232R?-*" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FT232R"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name="REEL"/>
<technology name="TRAY"/>
<technology name="TUBE"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
